**Obrazac 11. strana 1.**

**T E H N I Č K A S P E C I F I K A C I J A, S T R U K T U R A C E N E I**

 **P R E D M E R I P R E D R A Č U N R A D O V A**

ZA IZRADU REVIZIONOG ŠAHTA (1 x 2 x 4 m) SA UGRADNJOM

ŽABLJEG POKLOPCA NA GLAVNOM ODVODNOM KOLEKTORU DN 400

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | UKUPNA CENA |

A. ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinsko otkopavanje zemljišta za izradu revizionog šahta Zemlja III kategorije. Prirodno vlažna. Dubina iskopa do
4 m. Kopanje izvršiti jednim od potrebnih orudja za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i tražene kote dna sa tačnošću od 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m.

dubina iskopa do 2 m m3 40.00 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dubina iskopa 2 do 4 m m3 21.60 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nabavka, ručno razastiranje i zbijanje prirodne mešavine šljunka ispod temelja u sloju debljine 15 cm.

m3 0.56 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nabavka, nasipanje i nabijanje prirodnog šljunka oko revizionog šahta u slojevima, do potrebne zbijenosti.

61.6-14.4. m3 47.20 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Odvoz preostale zemlje. Po izvršenom zatrpavanju rova preostalu zemlju odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ, na daljinu do 3 km. U jediničnu cenu uračutan utovar, transport, istovar i razastirnje na deponiju.

m3 61.60 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ZEMLJANI RADOVI SVEGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. MONTAŽERSKI RADOVI
1. Ugradjivanje gvozdenih okvira za poklopce šahtova težine do 30 kg i montaža livenih poklopaca.

D= 60cm, G=130kg kom 1.00 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nabavka i ugradnja penjalice za silaz u rev. šaht
2. Premazivanje unutrašnjih površina šahta vodonepropusnim premazom.
3. Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi ispred i iza žabljeg poklopca i vezaza postojeću kanaliacionu cev.

kom 6.00 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

m2 25.10 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DN400 mm, L=1000 mm kom 2.00 x \_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nabavka, transport i ugradnja PVC žabljeg poklopca prečnika DN 400 mm.

kom 1.00 x \_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

B. MONTAŽERSKI RADOVI SVEGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. BETONSKI RADOVI **strana 2.**
1. Betoniranje tampon sloja debljine 6 cm, ispod temeljne ploče. Nearmirani beton MB 15.

m2 3.36 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Betoniranje armirano betonske podne ploče revizionog šahta. Debljina ploče 25 cm. MB 30.

m3 0.86 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Betoniranje armirano betonskih zidova šahta. Debljina zidova 20 cm. MB 30. U cenu uračunata izrada oplate.

2x(1.20+1.70)x0.20x1.00+2x(1.2+2.2)x0.2x3.0m m3 5.24 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Betoniranje armirano betonske gornje ploče revizionog šahta. Debljina ploče 15 cm. MB 30. U cenu uračunata izrada oplate. Armatura po statičkom proračunu.

1.40 x 2.4 x 0.15 m m3 0.50 x \_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. BETONSKI RADOVI SVEGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |
| A. ZEMLJANI RADOVI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| B. MONTAŽERSKI RADOVI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| C. BETONSKI RADOVI | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-a: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| UKUPNA CENA SA PDV-om: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 STOPA PDV-a (u%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U sastavu konkursne dokumentacije priložen je crtež šahta za smeštaj žljebnog poklopca (PDF document).

 Potpis i pečat

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_